石家庄市新华区数据和政务服务局

关于石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目

生态环境影响报告表的拟批复决定的

公 示
   根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对该建设项目环境影响评价文件作出准予批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为自公示之日起2个工作日。
电话：0311-86270105、0311-86271625
通信地址：石家庄市新华区康乐街1号
邮编：050000
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起两日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。
关于石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目

生态环境影响报告表的拟批复

根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目生态环境影响报告表》作出批复决定，现将建设项目生态环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期2个工作日

项目概况：

项目名称：石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目
建设单位：石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心
建设性质：新建
建设地点：石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座。

建设内容及规模：项目位于河北省石家庄市中华北大街198号中储广场1号F座，项目租用河北鼎浩电子商务有限公司场地负一至三层，总建筑面积为 6340㎡。用于医疗服务，设置预防保健科、全科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、口腔科、康复医学科、中医科、中西医结合科、临终关怀科、药剂科、住院部与一体的社区卫生服务中心（站）等，设置住院床位30张，门诊量为650人次/天。项目劳动定员81人，工作制度为三班制，每班8小时，年工作365天。

工程投资：项目总投资522.35万元，其中环保投资50万元，环保投资占比9.572%。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

1.废气

废气主要有污水处理站废气和中药煎药废气。一体化污水处理设备位于地下负一层，各处理单元加盖密闭，废气经活性炭吸附处理后引至室外排放，同时采取投加除臭剂措施，减少废气影响。污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。项目煎药机采用高温加压煎药方式，煎药过程产生的废气经房间独立排风系统经活性炭吸附处理后引至室外无组织排放。项目边界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改厂界无组织排放标准要求。
2.废水
项目废水主要为医护、行政、医技人员办公生活废水和病房废水、门诊废水、检验废水、煎药锅清洗废水。检验废水经过酸碱中和预处理后与医护、行政、医技人员办公生活废水、病房废水、门诊废水和煎药锅清洗废水共同排入化粪池，经污水处理站处理后排入石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂进一步处理。污水处理站处理工艺为“调节池+一体化污水处理设备（水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池）”，外排废水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准要求及石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂进水水质标准要求。

3.噪声

主要为设备噪声、车辆噪声和门诊病人、住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声，采取低噪声设备、基础减振、建筑隔声等防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，中华绿园小区处噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

4.固体废弃物
（1）一般固废

废包装物、空调废滤材、中药渣交由环卫部门统一处置，未被感染的输液瓶（袋）以及玻璃小药瓶、煎药废气处理过程产生的废活性炭外售。
（2）危险废物

主要为医疗废物、废药物药品、污水处理站废气处理产生的活性炭、化粪池和污水处理站污泥。医疗废物、废药物药品，在医疗废物暂存间暂存，污水处理站废气处理产生的活性炭暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处置；化粪池和污水处理站污泥经过消毒处理后，直接委托有资质单位处置。

（3）生活垃圾

集中收集后定期由环卫部门统一处理。

三、听证权利告知：公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

四、公众反馈意见联系方式：

石家庄市新华区数据和政务服务局三楼审批一股

联系电话：0311-86270105、0311-86271625

