石家庄市新华区数据和政务服务局
关于石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目
建设项目生态环境影响报告表的批复决定的公示
[bookmark: _GoBack]根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局已经对该项目做出审批决定。现将审批决定情况公开。
公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
石家庄市新华区数据和政务服务局联系电话：0311-86270105  0311-86271625
电子邮箱：spjxmjsk1@163.com　
地址：新华区康乐街1号
邮编：050000
行政复议与行政诉讼权利告知：公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复或建设项目竣工环境保护验收决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。












石家庄市新华区数据和政务服务局
关于石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心搬迁项目
建设项目生态环境影响报告表的批复
石新数政环评〔2026〕3 号
石家庄市新华区东焦街道办事处社区服务中心：
根据环评报告结论，从环保角度分析，经我局研究，符合《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，对你单位石家庄市新华区东焦街道办事处社区服务中心搬迁项目生态环境影响评价报告表批复如下：
一、项目概况：
项目位于河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座，租用河北鼎浩电子商务有限公司场地负一层至三层，项目总建筑面积6340m2。用于医疗服务，设置预防保健科、全科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、口腔科、康复医学科、中医科、中西医结合科、临终关怀科、药剂科、住院部与一体的社区卫生服务中心（站）等，设置住院床位30张，门诊量为650人次/天。项目劳动定员81人，工作制度为三班制，每班8小时，年工作365天。
工程投资：项目总投资522.35万元，其中环保投资50万元，环保投资占比9.572%。
二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
1、废气
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]废气主要为污水处理站废气和中药煎药废气。污水处理站废气经活性炭吸附处理后引至室外排放，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。污水处理站厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准要求。中药煎药废气经房间独立排风系统活性炭吸附处理后引至室外无组织排放，氨、硫化氢、臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建无组织排放标准。
2、废水
项目废水主要为医护、行政、医技人员办公生活废水和病房废水、门诊废水、检验废水、煎药锅清洗废水。检验废水经过酸碱中和预处理后与医护、行政、医技人员办公生活废水、病房废水、门诊废水和煎药锅清洗废水共同排入化粪池，经污水处理站处理后排入石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂进一步处理。污水处理站处理工艺为“调节池+一体化污水处理设备（水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池）”，外排废水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准要求及石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂进水水质标准要求。
3、噪声
主要为设备噪声、车辆噪声和门诊病人、住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声，采取低噪声设备、基础减振、建筑隔声等防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，中华绿园小区处噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
4、固废
（1）一般固废
废包装物、空调废滤材、中药渣交由环卫部门统一处置，未被感染的输液瓶（袋）以及玻璃小药瓶、煎药废气处理过程产生的废活性炭外售。
（2）危险废物
主要为医疗废物、废药物药品、污水处理站废气处理产生的活性炭、化粪池和污水处理站污泥。医疗废物、废药物药品，在医疗废物暂存间暂存后定期交由资质单位运输处置；污水处理站废气处理产生的活性炭暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处置；化粪池和污水处理站污泥经过消毒处理后，直接委托有资质单位处置。 
（3）生活垃圾
集中收集后定期由环卫部门统一处理。
三、污染物排放量控制指标以“河北省建设项目主要污染物总量指标确认书”的审核意见和总量交易意见为准。
四、严格落实环境风险防范措施，完善环境应急预案；设计安全生产问题，要按安全生产监督管理部门要求做好风险源管理和安全生产，确保事故情况下环境安全。
五、本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。
六、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按照排污许可的要求办理相关许可（或登记）后，方可实行排污；应按照规定的标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。
七、依据环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）的通知》（环发[2015]183号）要求，该项目的日常监督管理工作由属地环境保护部门负责。
八、此文一式四份，区数据和政务服务局一份，建设单位三份。   


石家庄市新华区数据和政务服务局
                            2026年9月22日



